Hewlett Packard

HP 1920 Series

Configuración Minicom

pu port /dev/ttyUSB0 pu baudrate 38400 pu bits 8 pu parity N pu stopbits 1 pu hasdcd No pu rtscts No pu xonxoff No

How to Enable Full Command Line Access for HP 1920-24G or 1920-48G

<HP 1920G Switch> _cmdline-mode on
All commands can be displayed and executed. Continue? [Y/N] Y
↓↓↓↓↓↓↓↓ Default password is below, ↓↓↓↓↓↓↓↓
Please input password: Jinhua1920unauthorized
<HP 1920G Switch> system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.

Usuarios y autenticación

HP 1920 Series Switch default username and password

Username: admin

Password: <blank>

Dar de alta un usuario administrador

local-user cayu
authorization-attribute level 3
service-type ssh telnet terminal

Dar de alta el servicio SSH

ssh server enable